Zone Selectable P.A Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 300W 파워앰프에 USB 플레이어를 내장한 기기로서 음성 및 음악 등의 음원을 특정 구역에 전달하고자 하는 경우에 사용하며 6개의 입력 채널 볼륨 조절과 챠임, 사이렌 스위치, 5개의 팬텀 전원 및 5개의 스피커 구역 선택과 구역별 볼륨 조절이 가능해야 하며 내장형 MP3 플레이어는 USB, MINI SD CARD 단자를 이용하여 음원을 플레이 또는 녹음할 수 있어야 하며 전면 LCD 창을 통해 음원 정보를 쉽게 확인할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- RATED POWER	: 300W

- 주파수응답	: 80㎐ ~ 20㎑

- 신호 대 잡음비

MIC 1~5	: 60㏈

AUX 1~2	: 80㏈

- T.H.D	: <0.1%

- 음역대 제어

Bass	: ±12㏈ at 100㎐

Treble	: ±12㏈ at 10㎑

- 감도 및 임피던스

MIC 채널 1~5	: 2㎷/600Ω, Bal.

AUX IN	: 250㎷/10㏀, Unbal.

LINE IN	: 250㎷/10㏀, Unbal.

REC Out	: 1,000㎷/10㏀, Unbal.

- 출력 레벨 및 임피던스	: 35V/4Ω, 49V/8Ω,

70V/16.3Ω, 100V/33.3Ω

- USB 플레이어	: USB+MINI SD CARD with LCD Display

- 주파수응답(USB)	: 30㎐ ~ 20㎑

- 사용전압	: AC 220V, 60㎐

- 소비전력	: 730W

- 사용 Fuse	: T4AL/250V

- 외형규격	: 483(W) × 132(H) × 330(D)㎜

- 중량	: 15㎏

** MAT-300 및 동등 이상품이어야 한다.