Multi-Combination Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 600W 앰프에 USB HOSTING, FM TUNER 내장한 기기로서 ALL-IN-ONE (16층이하 단독건물, 공장, 오피스텔등에서의 비상자동 안내방송) 및 17 개의 화재접점 입력 (개별 16회선, ALL CALL 1회선), LINE CHECKER / 단락해제시 자동복귀 , 자동안내방송을 끊고 수동식 비상마이크로 절환방송 가능하며 외부앰프 확장을 위한 POST OUT적용(비상방송가능)이 가능하다. 또한 화재접점을 이용한 비상안내방송 송출 ; 기본 한국어(옵션:3개국어 방송-한국어, 영어, 중국어)과 전원 OFF나 정전시에도 화재발생시 비상 자동안내방송 송출이 가능하다.  마이크 입력에 개별 PHANTOM, RPIORITY ( 우선방송 ) 적용이 되어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력 / 임피던스	: 600W(100V) / 16Ω

- PRE OUT / POST OUT	: 1V

- 입력강도

MIC 1∼5	: -50㏈

AUX 1~3	: -10㏈

AMP IN	: 0㏈

- T.H.D

MIC 1∼5	: <1%

AUX 1~3	: <1%

AMP IN	: <0.5%

- Tone Control

HIGH (10KHz)	: ±12㏈

MID (1KHz)	: ±15㏈

LOW (100Hz)	: ±12㏈

- FM TUNER

TUNING RANGE	: 87.5MHz - 108MHz

USABLE SENSE	: 10dBuV

T.H.D	: <2%

안테나 임피던스	: 75Ω / UNBAL

- 사용전압	: AC 220V, 60㎐

- 소비전력	: 290W

- 외형규격	: 442W) x 365(D) x 220(H) mm

- 중량	: 8.6㎏

** MCB-6000 및 동등 이상품이어야 한다.