Power Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 2U 사이즈의 슬림한 디자인으로서 2,170W까지 고출력을 구현 하였으며, 2 Step Class H 디자인의 High-Current Torodial 방식 Transformer를 장착하여 높은 파워와 저잡음이 특징이며, 과열을 막기 위한 2개의 팬과 터보 에어쿨링 시스템을 적용하여 장시간 제품 사용에도 안정적인 성능을 유지해야 한다. 또한 과전류, 과열, 출력 Short, 과전류 등을 방지하기 위한 완벽한 보호회로를 내장하였으며 채널별 전면 게인 컨트롤 스위치로 정밀한 제어가 가능해야 하며 Clip Limiter는 과입력에 따른 찌그러짐을 방지하여 우수한 성능을 유지해야 한다.

2) 기기특성

- Output Power	(Stereo @8Ω)	: 2×750W

(Stereo @4Ω)	: 2×1,300W

(Bridged @8Ω)	: 2,170W

- Frequency Response	: 20㎐ ~ 20㎑

- S/N Ratio	: >98㏈

- THD (1㎑, Rated Power)	: <0.01%

- Damping Factor	: >500 @1㎑ / 8Ω

- Input Sensitivity	: 1.1V @±3㏈

- Protection	: Short Circuit, Thermal, Overheating,

Current Limit, DC Output, Current Inrush

- Power Supply	: AC 220V, 50/60㎐

- Dimensions	: 483(W) × 88(H) × 400(D)㎜

- Weight	: 23㎏

** LS-700+ 및 동등 이상품이어야 한다.